Mạch nạp AVR

Ưu điểm lớn của AVR là tính đơn giản khi sử dụng trong đó có nạp chương trình cho chip, hỗ trợ khả năng nạp ngay trong hệ thống – ISP (in-system programming)

Mạch nạp cho AVR rất phong phú : phố biến là ISP SKT200/300 và USB AVR910

1. Mạch SKT200/300

Sử dụng cho các board SKT200/300 nên đc gọi như vậy. Giao tiếp qua cổng LPT (cổng song song). Có 2 phiên bản phổ biến là thu gọn và sử dụng IC đệm 74xx244

